智能鱼缸控制器AP配网过程

1. 控制器配网按键长按2秒以上，运行灯快闪，控制器开启热点”ESP8266”；
2. 手机APP 端点击进入AP配网模式，搜索控制器的热点“ESP8266”，密码“12345678”；
3. 手机APP连接到热点后，打开TCP客户端链接，IP：192.168.4.1，端口：5000
4. TCP链接成功后，手机APP端输入路由器ssid及password，确认后发送ssid:ZNZB/r/n,(以0x0d,0x0a结束)；发送password:hysj1234/r/n,(以0x0d,0x0a结束)
5. 等待接收到“OK”，配网完成；
6. 控制器、APP重新链接路由器WIFI，实现网络链接。